1) Activation de l’esclade FIOCLR

2) Ecriture SPIWRITE (0x2D)

3) Attente que la communication de ox2d soit finie

-polling

-interruption

4) Lecture de la reponse SPIREAD

5) Desactivation de l’esclave FIOSET = 1